<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="TSSOP16-0.65-4.4X5.0MM">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="QFN20G-0.4-3X3MM">
</package>
<package name="SOP8-1.27-5X3.6MM">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DFN8G-0.5-3X3MM">
</package>
<package name="DFN10X3-NEU">
<description>dfn10x3</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="CH570D">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V5" direction="pwr"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="VDD33" direction="pwr"/>
<pin name="VIO33" direction="pwr"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
</symbol>
<symbol name="CH570E">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V33" direction="pwr"/>
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="CH570Q">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD33" direction="pwr"/>
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="CH572D">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V5" direction="pwr"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="VDD33" direction="pwr"/>
<pin name="VIO33" direction="pwr"/>
<pin name="PA11"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
<pin name="PA10"/>
</symbol>
<symbol name="CH572Q">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD33" direction="pwr"/>
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
<symbol name="CH572R">
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA4"/>
<pin name="PA5"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="ANT"/>
<pin name="VDD33" direction="pwr"/>
<pin name="PA6"/>
<pin name="PA7"/>
<pin name="PA8"/>
<pin name="PA9"/>
</symbol>
<symbol name="CHS70Q-NEU">
<pin name="GND" direction="pwr"/>
<pin name="V5" direction="pwr"/>
<pin name="VDD33" direction="pwr"/>
<pin name="ANT" direction="pas"/>
<pin name="X0"/>
<pin name="X1"/>
<pin name="PA0"/>
<pin name="PA1"/>
<pin name="PA2"/>
<pin name="PA3"/>
<pin name="PA7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="CH570D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH570D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN20G-0.4-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="V5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO33" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CH570E">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH570E"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SOP8-1.27-5X3.6MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="V33" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="6"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CH570Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH570Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN8G-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="EPAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CH572D">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH572D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="QFN20G-0.4-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="PAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="PA10" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="PA11" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="V5" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="VIO33" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CH572Q">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH572Q"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN8G-0.5-3X3MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="EPAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CH572R">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CH572R"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="TSSOP16-0.65-4.4X5.0MM">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="PA4" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="PA5" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA6" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="PA8" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="PA9" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="13"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="CHS70Q-NEU" prefix="IC">
<description>&lt;b&gt;Vorschlag Beispiel CH570&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Bla, bla, bla.....&lt;br&gt;</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="CHS70Q-NEU"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="DFN10X3-NEU">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="ANT" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="EPAD"/>
<connect gate="G$1" pin="PA0" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="PA1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="PA2" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="PA3" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="PA7" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="V5" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD33" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="X0" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="X1" pad="9"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
