<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="ABM8G-32X25">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="ABM8G">
<description>ABRACON ABM8G-25.000MHZ-18-D2Y-T - CRYSTAL, 25MHZ, 18PF, SMD 
Farnell: 1788523
Datasheet: http://www.abracon.com/Resonators/ABM8G.pdf</description>
<pin name="GND"/>
<pin name="IN"/>
<pin name="GND2"/>
<pin name="OUT"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="ABM8G-DY2T">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="ABM8G"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="ABM8G-32X25">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="GND2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="IN" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="OUT" pad="3"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
