<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="SO-28">
</package>
<package name="SO-24">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="TDA7440D">
<pin name="L-IN1" direction="in"/>
<pin name="L-IN2" direction="in"/>
<pin name="L-IN3" direction="in"/>
<pin name="L-IN4" direction="in"/>
<pin name="R-IN1" direction="in"/>
<pin name="R-IN2" direction="in"/>
<pin name="R-IN3" direction="in"/>
<pin name="R-IN4" direction="in"/>
<pin name="LOUT" direction="out"/>
<pin name="AGND" direction="sup"/>
<pin name="VS" direction="sup"/>
<pin name="ROUT" direction="out"/>
<pin name="SCL" direction="in"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="DIG_GND" direction="sup"/>
<pin name="MUXOUTL" direction="out"/>
<pin name="INL" direction="in"/>
<pin name="TREBLEL"/>
<pin name="BINL" direction="in"/>
<pin name="BOUTL" direction="out"/>
<pin name="MUXOUTR" direction="out"/>
<pin name="INR" direction="in"/>
<pin name="TREBLER"/>
<pin name="BINR" direction="in"/>
<pin name="BOUTR" direction="out"/>
<pin name="CREF"/>
</symbol>
<symbol name="PCA9547">
<pin name="VDD" direction="sup"/>
<pin name="VSS" direction="sup"/>
<pin name="A0" direction="in"/>
<pin name="A1" direction="in"/>
<pin name="A2" direction="in"/>
<pin name="SCL"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="RESET" direction="in"/>
<pin name="SCL0"/>
<pin name="SDA0"/>
<pin name="SCL1"/>
<pin name="SDA1"/>
<pin name="SCL2"/>
<pin name="SDA2"/>
<pin name="SCL3"/>
<pin name="SDA3"/>
<pin name="SCL4"/>
<pin name="SDA4"/>
<pin name="SCL5"/>
<pin name="SDA5"/>
<pin name="SCL6"/>
<pin name="SDA6"/>
<pin name="SCL7"/>
<pin name="SDA7"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="TDA7440_SO-28">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="TDA7440D"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-28">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="AGND" pad="25"/>
<connect gate="G$1" pin="BINL" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="BINR" pad="12"/>
<connect gate="G$1" pin="BOUTL" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="BOUTR" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="CREF" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="DIG_GND" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="INL" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="INR" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="L-IN1" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="L-IN2" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="L-IN3" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="L-IN4" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="LOUT" pad="27"/>
<connect gate="G$1" pin="MUXOUTL" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="MUXOUTR" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="R-IN1" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="R-IN2" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="R-IN3" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="R-IN4" pad="28"/>
<connect gate="G$1" pin="ROUT" pad="26"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="TREBLEL" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="TREBLER" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VS" pad="24"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="PCA9547_SO-24">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="PCA9547"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="SO-24">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="A1" pad="2"/>
<connect gate="G$1" pin="A2" pad="21"/>
<connect gate="G$1" pin="RESET" pad="3"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="22"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL0" pad="5"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL1" pad="7"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL2" pad="9"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL3" pad="11"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL4" pad="14"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL5" pad="16"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL6" pad="18"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL7" pad="20"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="23"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA0" pad="4"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA1" pad="6"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA2" pad="8"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA3" pad="10"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA4" pad="13"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA5" pad="15"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA6" pad="17"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA7" pad="19"/>
<connect gate="G$1" pin="VDD" pad="24"/>
<connect gate="G$1" pin="VSS" pad="12"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
